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  ООО «ЗИО ТАММ»
ИНН5047235624,КПП504701001,

Московская область, г. Химки, ул.Совхозная,д.10

ziotamm@ziotamm.ru
WWW.ZIOTAMM.RU


	Опросный лист на проектирование и изготовление ливневых очистных сооружений( Накопительная емкость «Байкал-ЕН»)
	

	
	


	Заказчик
	

	Адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
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	Вопрос
	Ед. изм.
	Ответ

	1
	Расчетный расход сточных вод (общий / на очистку)
	л/с
	

	2
	Вариант подземной установки (под дорогу/под газон)
	
	

	3
	Предполагаемый длина накопительная емкость D мм
	мм
	

	4
	Предполагаемый диаметр накопительная емкость, D мм
	мм
	

	5
	Диаметр выходного патрубка, D Вых
	мм
	

	6
	Диаметр входного патрубка, D вх
	мм
	

	7
	Характер территории: автопредприятие, складская зона, застроенная территория, стройплощадка, нефтебаза, промпредприятие и т.д.
	
	

	8
	Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения
	мг/л 
	

	9
	Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения
	мг/л
	

	10
	Глубина залегания подводящей трубы (лоток), H входа
	мм
	

	11
	Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений
	мг/л
	

	12
	Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений
	мг/л
	

	13
	Точка сброса очищенных вод: в канализацию ИЛИ в водоем (ненужное зачеркнуть)
	
	

	14
	Обводная труба: слева ИЛИ справа по ходу течения жидкости (ненужное зачеркнуть)
	
	

	15
	Тип грунта (отметьте галочкой):
	
	

	
	 - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком
	
	

	
	 - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450
	
	

	
	- нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована
	
	


Специальные требования: 

1. Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 2,3,4,5,6
2. Если пункты 10, 11 не известны, обязательно заполните пунк 12.

3. * Окончательное значение рассчитывает производитель.

Дата ____________________________


Подпись _________________________

