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  ООО «ЗИО ТАММ»

ИНН5047235624,КПП504701001,

Московская область, г. Химки, ул.Совхозная,д.10
ziotamm@ziotamm.ru
WWW.ZIOTAMM.RU


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Канализационная насосная станция 
	Объект:
	 

	Заказчик:
	

	Проектная организация
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон/ Факс/ E-mail
	


	№
п/п
	Наименование
	

	1
	Корпус КНС
	

	2
	 Погружной насос
	

	3
	Вентиляционная труба (приток и вытяжка)
	

	4
	Шкаф управления работой насосов
	

	5
	Крышка с люком для обслуживания
	

	6
	Контейнер сороудерживающий
	

	7
	Полипропиленовая трубная обвязка
	

	8
	Обратный клапан 
	

	9
	Задвижка
	

	10
	Лестница (нержавеющая сталь)
	

	11
	Направляющие
	

	12
	Поплавковый включатель
	

	13
	Патрубок для вывода электрических кабелей (направление уточнить)
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	1
	характер сточных вод: □ хозяйственно-бытовые  □ производственно-ливневые (□ очищенные □ нет)


	2
	уровень залегания грунтовых вод:                     м

	3
	количество насосов: рабочих           1     шт.,     резервных     1         шт.

	4
	Производительность КНС (максимальный часовой расход сточных вод):                    ,   л/ сек

	5
	Требуемый напор:               , м

	6
	желаемые тип и марка насосов:

	7
	предполагаемый диаметр станции, D                  мм

	8
	трубопроводы
	Подводящий 
	напорный

	
	глубина заложения труб, м
	А =  
	В = 

	
	материал:
	
	ПЭ

	
	диаметры, мм
	DN/ID 562/500 SN10 и DN/OD 200/174 SN10
	Ø = 250 x 14,8 

	
	количество трубопроводов:
	Два (см.лист 8 проекта)
	□ один       □ два (1 раб, 1 рез.)
□ два рабочих     □ три



	
	
	
	

	
	расстояние между трубопроводами,мм
	
	

	
	переключение между трубопроводами 

(при 2-х и более выходах из КНС) 


	                       -
	□ да     □ нет

	
	предполагаемый тип соединения
	□ фланец  □ раструб 
	□ фланец  □ муфта

	
	направление патрубков:
	  □ 3:00  □ 6:00  □ 8:00  □ 12:00  другое
	□ 3:00  □ 6:00  □ 9:00  □ 12:00  другое

	9
	на входе в насосную станцию:       □ отбойник           □ корзина для крупного мусора

	10
	щит управления:    □ наружное исполнение   □ внутреннее исполнение

	
	Количество вводов питания    □ один ввод     □ двойной ввод        □ АВР

	
	расстояние от станции до щита управления,                  м (максимальное расстояние 100 м)

	11
	особые требования:
в КНС предусмотреть узел учета стока на напорных трубах
требования к автоматике:
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